**Turvallisuuskävely, tarkastuslista**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Päivämäärä** | **9.8.2017** |
|  |  |
| **Tarkastajat** | **Turvallisuustiimi** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde Metsänhoitajankatu 2-3 | Kunnossa | Puutteita | Toimenpiteet/huomiot |

**YLEISET ASIAT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelastussuunnitelma on ajantasalla | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| "Toimintaohjeet hätätilanteissa" ovat esillä |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Turvallisuushenkilöitä nimetty tarvittaviin tehtäviin | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Lukitukset toimivat | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sähkölaitteet ovat kunnossa ja huollettu | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Parvekekaiteet ovat turvalliset |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Avotulen käytöstä on sovitut säännöt | x |  |  |  |  |
| (kynttilät, lyhdyt, grillaus) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde | Kunnossa | Puutteita | Toimenpiteet/huomiot |

**ULKOALUE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoitemerkinnät on valaistu ja näkyvät | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pelastustiet ovat auki (min. leveys 3,5 m) | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ajojärjestely ja pysäköinti toimivat |  |  | x |  | x katso liite |
|  |  |  |  |  |  |
| Portaat ja väylät on hiekoitettu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ulkovalaistus on riittävä | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Varastot on lukittu | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Roska-astiat ovat 8 m rakennuksista | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Leikkipaikat ja välineet ovat turvallisia | | xx | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Piha-alue on turvallinen liikkua, myös lasten | | xx | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Tupakantumppeja varten on metallinen | | xx | |  | |  | |  | |  | |
| kannella varustettu astia | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ja sen läheisyyteen on estetty |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde | Kunnossa | Puutteita | Toimenpiteet/huomiot |

**HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poistumisreitit ovat vapaat sekä | x |  |  |  |  |
| ovet avattavissa ilman avainta |  |  |  |  |  |
| Poistumisvalot ja -merkinnät toimivat | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Käsisammuttimet ja pikapalopostit on | x |  |  |  |  |
| huollettu, tarkastettu ja merkitty |  |  |  |  |  |
| Alkusammutuskalusto on helposti | x |  |  |  |  |
| havaittavissa ja käyttöönotettavissa |  |  |  |  |  |
| Palavien nesteiden varastointi on |  |  |  |  |  |
| merkitty ja järjestyksessä |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Palovaroittimet tai -ilmoitin on testattu |  |  | x |  | x katso liite |
|  |  |  |  |  |  |
| Sprinklerikeskus on testattu ja merkitty | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Savunpoistoluukku on merkitty | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ilmastoinnin hätäseis on merkitty | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sähkön pääsulku on merkitty | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Veden pääsulku on merkitty | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja |  |  |  |  |  |
| salpautuvia (pl. huoneistojen ovet) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Läpiviennit palo-osastojen välillä ovat tiiviit |  |  |  |  |  |
| ja palo-ovet pidetään kiinni |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sähkökeskukset ovat järjestyksessä ja merkitty | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Väestönsuojan kunto | x |  |  |  | x katso liite |
|  |  |  |  |  |  |
| Väestönsuojan varusteet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde | Kunnossa | Puutteita | Toimenpiteet/huomiot |

**SISÄTILAT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lattia ei ole liian liukas | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Matot eivät luista | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Vialliset lamput on vaihdettu | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Varoetäisyydet kuumista laitteista |  |  |  |  |  |
| palaviin materiaaleihin ovat riittävät | x |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |  |
| Kylmälaitteet on huollettu |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| Rasva- ja ilmastointikanavat on nuohottu | **x** | |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
| Ullakkotilat: käytävät ovat vapaat |  | |  |  | |  |  |
| poistumiseen sekä siistit |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kellaritilat: käytävät ovat vapaat |  |  |  |  |  |
| poistumiseen sekä siistit | **x** |  |  |  | **x katso liite** |
|  |  |  |  |  |  |
| Kattilahuoneen ovi on itsestään |  |  |  |  |  |
| sulkeutuva ja salpautuva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Tilat siivotaan säännöllisesti ja | **x** |  |  |  | **x katso liite** |
| riittävän usein |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Vaaralliset ja palavat aineet: |  |  |  |  |  |
| säilytys ohjeiden ja lupien mukaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |