TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite 11/2017

14.6.2017 Hattelmalantie 6

Kohteessa ei talotoimikuntaa, eikä nimettyjä turvallisuushenkilöitä

ULKOALUE:

* Leikkipaikalla keinu nurin, keinuhevonen ja kiipeilyteline alustan hiekkataso liian alhainen turvallisuusvaatimus ei täyty.
* Leikkipaikan ulkoreunalta puuttuu kaiteita putoamisvaara, verkkoaita estää pienten lasten putoamista kaiteiden välistä.
* Roskakori liian lähellä kiipeilytelinettä, korin tyhjennys ei toimi sovitulla tavalla, mahdollinen siirto kauemmas leikkipaikasta.
* Asukkaiden toiveena pieni hiekkalaatikko alueelle.
* Koko alueen puuportaissa parantamisen varaa, askelmien väliset hiekat vajonneet, kaiteet heiluvat ja puuosat kärsineet säiden vaihteluita.
* Roskakatoksen valojen liiketunnistin siirto ulkopuolelle.
* Roskakatoksen ja varaston välisen solan laattalattia perustus romahtanut.
* Parkkipaikan viemärikaivoja ei ole tyhjennetty eikä puhdistettu pitkään aikaan, kovilla sateilla kaivot eivät vedä ja parkkipaikka on veden vallassa vaikeuttaen liikkumista.
* Parkkipaikalle kulku alamäkeen, talvikunnostus ei aina toimi toivottiin parempaa liukkauden estoa ja mahdollinen turvakaide kulkuväylän reunaan (toteutettu muissakin yksiköissä).

SISÄTILAT:

* Ala-aulan lattia liukas etenkin talvella, toivottiin karhennusnauhaa (toteutettu muissakin yksiköissä).
* Ala-aulassa kaksi palanutta lamppua.
* Ylä ja alakerroksen aulan ja polkupyörävaraston valokatkaisijat vaihdettava osia lohkeillut irti.
* Järjestyssäännön kieltämät ovimatot löytyvät asuntojen 15,11 ja 6 oven edestä.
* Lämmönjakohuoneessa talvikunnostus työkaluja, siirto talon varastoon.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Väestösuojan ovitiiviste liian matalalla.
* Veden pääsulku auki, sulkuventtiili sijaitsee verkkokellarissa no: 9 joka on lukossa.
* Väestösuojan ylipainemittarin manometrinestesäiliö tyhjä.
* Vesi ja wc-pöntöt puuttuu.

T: Turvallisuustiimi