Kolmisopen saunojen pesuohjeet

**SAUNAN LÄMMITTÄJÄN SIIVOUSOHJEET**

**TÄYTÄ KIUAS PUILLA**

1. Tyhjennä kaikki roska-astiat
2. Kopistele pukuhuoneen matot
3. Lakaise irtoroskat kaikilta lattioilta
4. Huuhtele lauteet haalealla vedellä (puun syyt avautuvat).
5. Pese lauteiden pinnat laudepesimellä sankoon tehdyllä pesuaineliuoksella.
6. Huuhtele lauteet ensin haalealla vedellä ja viimeiseksi kylmällä vedellä (puun syyt sulkeutuvat). Poista ylimääräinen vesi kuivaimella.
7. Pyyhi ovenkahvat ja lasit siivousliinalla (värikoodit)

**SULJE IKKUNA SAUNASTA, JÄTÄ OVI AUKI**

1. Huuhtele pukuhuoneen matot pesuhuoneessa ja nosta valumaan terassille.
2. Pese suihkusekoittimet ja seinät suihkujen kohdalta sankoon tehdyllä pesuaineliuoksella hankauspesimellä (valkea sieni), huuhtele huolella ja kuivaa kuivaimella.
3. Pese WC:n käsienpesuallas, huuhtele ja kuivaa
4. Pese WC-pönttö ja pyyhi reunat pesuainevedessä kostutella siivousliinalla (värikoodit)
5. Levitä pesuhuoneen ja WC:n lattialle harjalla/hankauspesimellä sankoon tehty pesuaineliuos, hankaa, huuhtele ja kuivaa kuivaimella.
6. Pyyhi ovenkahvat ja lasit siivousliinalla (värikoodit) sekä naulakot
7. Nosta matot rullalla pesuhuoneeseen kuivumaan.
8. Pyyhi pukuhuoneen penkit, ovet (varsinkin kahvat), ovien ikkunat sankoon tehdyllä pesuaineliuoksella.
9. Pyyhi lattia pesuaineliuoksella kostutetulla lattiapyyhkeellä
10. Lämmittäjän huoneesta lakaistaan lattia ja pyyhitään pesuaineliuokseen kostutetulla siivousliinalla.
11. Nosta terassin matot lämmittäjän huoneeseen tai tangolle

SAMMUTA VALOT, LUKITSE OVET JA VIE AVAIN SEURAAVALLE LÄMMITTÄJÄLLE

HUOM! Älä käytä sumupulloa pesuaineen levitykseen. Hengität siitä pesuainehiukkasia.

**SAUNAN / PESUHUONEEN /PUKUHUONEEN PERUSTEELLINEN PUHDISTUS 1 X KK**

AVAA IKKUNAT JA OVET

1. Siirrä lauteet pesuhuoneen puolelle, kostuta lauteet haalealla vedellä, levitä pesuaineliuos pehmeällä harjalla / laudepesimellä puun syiden mukaisesti, hankaa lauteet molemmin puolin, huuhtele haalealla vedellä ja viimeiseksi kylmällä vedellä. Kuivaa lauteet kuivaimella.

2. Saunan seinien pesu kuten yllä.

3. Pese pukuhuoneen matot pesuhuoneessa, huuhtele ja nosta valumaan terassille.

4. Pese suihkusekoittimet ja seinät sankoon tehdyllä pesuaineliuoksella hankauspesimellä (valkea sieni) tai pehmeällä harjalla (saumat huolella), huuhtele ja kuivaa kuivaimella.

5. Kostuta, pese pehmeällä harjalla / hankauslevyllä suihkuhuoneen penkit, huuhtele ja kuivaa kuivaimella

6. Pese WC:n käsienpesuallas, huuhtele ja kuivaa

7. Pese WC-pönttö ja pyyhi reunat pesuainevedessä kostutella siivousliinalla (värikoodit)

9. Pyyhi ovenkahvat ja lasit siivousliinalla (värikoodit) sekä naulakot

10. Levitä saunan, pesuhuoneen ja WC:n lattialle harjalla/hankauspesimellä sankoon tehty pesuaineliuos, hankaa, huuhtele ja kuivaa kuivaimella. Pese samalla lattiakaivot (tiskiharja LK)

11. Nosta matot rullalla pesuhuoneeseen kuivumaan.

12. Pyyhi (pesu harjalla tarvittaessa / vähintään 2 x kesässä) pukuhuoneen penkit, ovet (varsinkin kahvat), ovien ikkunat sankoon tehdyllä pesuaineliuoksella.

13. Nosta lauteet paikalleen

LÄMMITÄ SAUNAA JOTTA SE KUIVUU NOPEAMMIN

SULJE IKKUNAT