TURVALLISUUSKÄVELY, Tarkastuslista liite. 15/2017

6.9.2017 Säterintie 6

Kohteessa ei ole talotoimikuntaa.

ULKOALUE:

* Kannellinen metalliastia tupakantumppeja varten puuttuu ovien C-E-F edestä, joten tumpit heitetään oven edustaa sotkemaan.
* Roskakatoksen ovi aukeaa ilman avainta, verkko-oveen tehty reikä asukkaan toimesta.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Kerhotilasta puuttuu palovaroitin.
* A-D ja F rappuihin pääsy lastenvaunuilla ja rollaattorilla erittäin hankalaa, muihin rappuihin on laitettu kulkua helpottamaan luiskat, esitetään samanlaiset luiskat kaikkiin rappuihin.
* B-rapun kolmannen kerroksen palovaroitin rikki, irtoamaisillaan.
* D-rapun palovaroitin poistettu, vain kiinnityskisko jäljellä.
* F-rapun alemman kerroksen palovaroitin epäkunnossa.

SISÄTILAT:

* A-rapun kellarikäytävällä tulostin, rapussa lastenrattaat ja ”kaljakärryt”.
* B-rapun kuivaushuoneen lamppu rikki, ei valoa.
* C-rappu kellarinkäytävällä kahdet sukset.
* E-rapun alakerran kattopaneeli irrotettu ja jätetty lattialle.
* Yleisten tilojen esim, kuivaushuoneet siivousta lisättävä, kuuluuko siivoussopimukseen??

T:Turvallisuustiimi.