TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite 20/2017

22.11.2017 Tilanhoitajankaari 20

ULKOALUE:

* Pihalle johtavat kulkuväylät täynnä isoja kuoppia ja epätasaisuuksia, korjauksista huolimatta kuopat uusiutuvat tiepohjan pehmeydestä johtuen.
* Piha-alueella pimeitä valaisintolppia, korjausten jälkeen tolppia pimenee toisesta paikasta.
* B ja C-talojen välisellä kulkuväylällä liikuntaesteitä, kohonnut viemärikaivo ja epätasainen keikkuva kiveytys, myös valaistus puuttuu.
* C-talon pääty, kulkureitillä kaivo jossa puutteellinen puinen helposti irrotettava kansi (leikkivät lapset). myös valaistus puuttuu.
* Puutteellinen pelastustiemerkintä, merkit löytyy vain sisäpihalta.
* Parkkipaikkojen sähkötolppien kannet auki ja tolpissa on myös pistokkeisiin riippumaan jätettyjä sähköjohtoja vaikka auto ei ole parkissa.

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu taloyhtiöllä.

Auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

SISÄTILAT:

* A-rapun kellarissa varasto no: 27 liikaa autonrenkaita, 4:s kerros kielletty ovimatto.
* A-rapun 4:s kerros 2:s sauna löylyhuoneen valaistuksen suojalasi puuttuu ja puinen suojaritilä on rikki.
* A-rapun luhtikäytävällä polkupyöriä.
* Kellarikäytävillä ylimääräistä tavaraa.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* Kerhotilasta puuttuu palovaroitin.
* Ylipainemittarin manometrineste liian alhainen, täyttöpullo puuttuu.
* Väestösuojan konehuoneessa ylimääräisiä sinne kuulumattomia huoltomiehen tarvikkeita.
* Vesiastiat puuttuu.
* Kellariin johtavan sisäoven ovipumppu rikki.

T:Turvallisuustiimi