TURVALLISUUSKÄVELY, tarkastuslista liite. 17/2017

11.10.2017 johtokivenkuja 1 ja 2

ULKOALUE:

* osoitemerkintöjä ei ole valaistu.
* pelastuslaitoksen nosturiauton autopaikka hätätilanteissa 1 F talon pohjoispäädyssä ei ole merkitty siinä autoja parkissa jatkuvasti, kieltomerkki tai keltainen viivoitus kieltämään pysäköinti.
* 2-talon edustan kalliolle turvakaide varmistamaan turvallinen liikkuminen etenkin lasten.
* asukasaktiivit huolissaan 1:s talon väestösuojan ”pakotunnelin” suuaukon sijainnista liian lähellä talon seinää, seinän sortuessa ulospääsy vaikeutuu.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

* pitkissä kellarikäytävissä puutteellinen opastus ulos hätätilanteessa.
* 1 B väestösuojan oven tiivisteestä puuttuu suuri osa.
* vedensulkuvipu puuttuu.
* vesipisteen hana ja altaan viemäriputki puuttuu.
* suojan juomavesi astiat puuttuu, tilassa ikivanhat metalliset vesisäiliöt ovat terveysriski.
* sulkuteltta puuttuu.
* 2 A väestösuojan oven tiivisteessä rako ja osasta liimaus pettänyt ”repsottaa”.
* ylipainemittarin manometrinestesäiliö vajaa, täyttöpullo puuttuu.
* vesi ja wc-astiat puuttuu, sulkuteltta puuttuu, tilassa ikivanhat metalliset vesisäiliöt ovat terveysriski.
* vesipisteen allas ja viemäriputki puuttuu.
* suojelujohtajalla eikä väestösuojan hoitajalla ole pääsyä väestösuojaa tarkastamaan.

SISÄTILAT:

* yleisten tilojen siivouksessa puutteita.
* 2 D-rapun askarteluhuoneesta puuttuu sammutuspeite.
* 2 D-rapun askarteluhuoneessa asukkaan varastoima sinne kuulumaton iso sohva.
* iso pölkky kellarikäytävällä.
* E rapun kellarikäytävällä ylimääräistä tavaraa
* kellarivarastoissa 92-94-98 ja 99 liikaa autonrenkaita palokuormaa.
* F rapun kellarikäytävän oven pitää olla avattavissa sisäpuolelta ilman avainta, varmistamaan nopea ulospääsy tarvittaessa.
* kellarivarastoissa 16-18-21-36 ja 44 liikaa autonrenkaita palokuormaa.
* 1 saunan löylyhuoneen valaistus puutteellinen.

T:Turvallisuustiimi