**LEPA ARENAN TURVALLISUUSOHJEET**

**Hallin katon HIDAS painuminen alas tai hallin VOIMAKAS huojuminen**

* ilmoita havainnoistasi valmentajalle tai muulle aikuiselle
* poistu rauhallisesti hallin **pyöröoven kautta**
* älä avaa hätäuloskäyntien ovia turhaan!
* mahdollisissa sähkökatkoissa tai koneiston toimintahäiriöissä hallin varakone (toimii polttomoottorilla) käynnistyy ja pitää hallin paineen hallinnassa
* halli ei ole kiinteä rakennus, joten kovalla tuulella on normaalia, että halli huojuu jonkin verran
* hallin käyttö on kielletty yli 21 m/s tuulen nopeuksilla

**Hallin seinän repeäminen, silminnähtävästi hallin katon NOPEA painuminen alas tai lumikuorman aiheuttama alueellinen painauma hallin katossa**

* ilmoita havainnostasi valmentajalle tai aikuiselle
* poistu myös hätäpoistumisteiden kautta. Kun kaikki ovat poistuneet, niin työnnä hätäpoistumistien ovi kiinni. Ovi on edelleen avattavissa sisäpuolelta
* ota yhteyttä hallin ylläpitäjään **040 569 7377** Mikko Räsänen (LePa)

**Tulipalon sattuessa**

* PELASTA! Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita
* SAMMUTA! Yritä sammuttamista hallin käsisammuttimella, mikäli se on turvallista
* HÄLYTÄ! Soita yleiseen hätänumeroon 112

**Ilkivallan sattuessa**

Ilkivaltaa on esimerkiksi hallin seinien viiltely, hallin hätäovien avaaminen tai muu vastaava häiriötoiminta.

* ilmoita ilkivallasta valmentajalle tai aikuiselle
* poistu tarvittaessa hallista **pyöröoven kautta** ja **vain** kiireellisissä tapauksissa hätäovien kautta
* hätäoven avaaminen laskee hallin painetta merkittävästi ja nopeasti

**YHTEYSTIEDOT**

Hätätilanteissa ota yhteyttä hätänumeroon 112.

Hallin osoite on: LePa Areena

**Veräjänpieli 1 02650 ESPOO**

**Grindposten 1 02650 ESBO**

Kiireellisissä asioissa soita numeroon **040 569 7377** Mikko Räsänen (Lepa) tai hallivalmistaja Aaban päivystävään numeroon **045 121 4221.**