Hakemus tehdään kirjallisesti tällä lomakkeella liitteineen. Rakentamisessa tulee noudattaa Tampereen kaupungin kanssa sovittuja ohjeita ja hyväksyttyjä tyyppipiirustuksia. Rakennuslupa on voimassa kaksi (2) vuotta myöntämispäivästä.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palstan haltijan nimi | Postiosoite | | |
|  |
|  | Puhelinnumero | Sähköpostiosoite  Asioin sähköisesti | | |
|  |
|  | Palstan numero | Palstan osoite | | |
|  |
| 2 | Rakennusaikataulu | | | |
|  |  | | | |
|  | Muut palstalla olevat rakennelmat | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 3 | RAKENNUSLUPA  Kylkiäinen, tyyppipiirustuksen mukainen  Kylkiäinen, vanhan mallin mukainen, enimmäismitat: pituus 3.5 m, leveys 1.3 m  Kuisti, tyyppipiirustuksen mukainen  Kuisti, vanhan mallin mukainen  Kasvihuone(harjakattoinen) enimmäismitat: pinta-ala 6m2 / 9m2, harjakorkeus max.2.8 m  RAKENNUSLUPA  *Palstalle saa rakentaa kaksi rakennusta seuraavista:*  Varasto, tyyppipiirustuksen mukaan  Varasto, tehdasvalmisteinen, enimmäismitat: pinta-ala 6 m2, harjakorkeus max. 2.5 m  Pergola, enimmäismitat: pinta-ala on 6 m2, korkeus 2.1 m  Leikkimökki, enimmäismitat: pinta-ala 4 m2, ulkokorkeus 1.8 m  Grillikatos/kesäkeittiö enimmäismitat: pinta-ala 6 m2, ulkokorkeus max. 2.5 m  TOIMENPIDELUPA  Puurakenteinen terassi/patio, enimmäispinta-ala on 9 m2  Imeytyskuoppa, yli 1m3  Umpikaivo, vaatii Tampereen kaupungilta luvan  Aita, pystyrimainen/pystylautainen puuaita, enimmäiskorkeus on 80 cm  Aita, verkkoaita, enimmäiskorkeus 1.2 m  Portti, leveys vähintään 80 cm, enimmäiskorkeus 80 cm  Aurinkopaneeli  Ilmalämpöpumppu  Lautasantenni, läpimitta enintään 80 cm  Lipputanko, korkeus saa olla 2 x mökin korkeus | | | |
|  | Katon korjaus, uusiminen  Räystäiden pidennys  Ikkunoiden uusiminen  Sähköliittymään liittyvä toimenpide  Muut korjaustyöt, selvitys lisätiedot sivulla | | | |
| 4 | Purkutyö | | | |
|  |
| 5 | TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA   * Hyvän viljelytavan mukaisesti naapureita suositellaan tiedottamaan hankkeesta. | | | |
| 6 | ASEMAPIIRROS, esitä asemapiirroksessa:  - Palstan rajat ja sisääntulo, naapurit, kaikki palstalla olemassa olevat rakenteet  - Tulevan rakennelman sijainti, kaivon paikka, jos vesijohto vedetty sisälle mökkiin  Asemapiirros  Muu, mikä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Tyyppipiirustuksia ei tarvitse toimittaa lupahakemuksen mukana.*  Liitteenä olevien piirustusten määrä yhteensä \_\_\_\_\_\_ kpl | | | |
| 7 | Rakennuslupa- tai toimenpidemaksu laskutetaan yhdistyksen myöntävän päätöksen jälkeen hinnaston mukaisesti. | | | |
|  |  | | | |
| 8 | Päiväys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Hakijan allekirjoitus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 9 | **Yhdistyksen merkintöjä** | | **pvm.** | **käsittelijä** |
|  | Käsitelty rakennustoimikunnassa | |  |  |
|  | Käsitelty hallituksessa | |  |  |
| Palautettu hakijalle lisäselvityksiä varten | |  |  |
| Lupa myönnetty | |  |  |
| Ilmoitus päätöksestä ja lasku toimitettu hakijalle | |  |  |
| Rakennustoimenpide valmistunut, katselmukset pidetty ja työn todettu vastaavan hakemusta | |  |  |

ASEMAPIIRROS, ESITÄ ASEMAPIIRROKSESSA:

* Palstan rajat ja sisääntulo
* Naapurit
* Kaikki olemassa olevat rakenteet
* Tulevan rakennelman sijainti
* Imeytyskaivon paikka
* Asemapiirrosta ei tarvita, jos tehdään korjaustoimenpiteitä mökkiin

|  |
| --- |
|  |

LISÄTIEDOT JA SELVITYKSET:

|  |
| --- |
|  |